Reporte de actividades de la estancia en la Universidad de Santiago de Compostela, España, del 7 al 23 de Agosto de 2006. 

Dr. Humberto Salazar I. FCFM, Universidad Autònoma de Puebla, Mèxico.
Durante la estancia en la Universidad de Santiago de Compostela, se interaccionò con el grupo dirigido por el Dr. Enrique Zas sobre el tòpico de showers horizontales y detecciòn de neutrinos en el Observatorio Pierre Auger. Tambièn se colaborò con el Dr. Oscar Martinez (becario Helen), con quien se coincidio en la estancia de trabajo.
Los puntos cubiertos se describen a continuaciòn:
1) Revision inicial de la Biblioteca de showers quasi-horizontales generados en la Universidad de Santiago. Los showers abarcaban el rango de energias de 5x10*17 eV a 10*19eV (diez bines de energia en este rango) con incrementos de àngulo cenital de un grado entre 75º y 90º ). La profundidad atmosferica de la primera interacción fue fijada entre 540 y 900 gr/cm2. La partícula primaria se tomaba como protòn, suponiendo que un neutrino que interacciona con la atmòsfera, crea inmediatamente un shower hadrònico.
2) Una vez entendidos los parámetros de construcciòn de esta Biblioteca de showers quasi-horizontales, se pasaron por el modulo de reconstrucción del Offline, para ver las posibilidades de ser detectados por el Observatorio Pierre Auger. Se observo que un porcentaje muy bajo (< al 10% puede ser detectado).

3)  Se discutiò  y elaborò  un mòdulo que reconstruye solamente la direcciòn del shower (simulado o real) y recupere las trazas de las señales generadas en cada detector, con el fin de poder realizar estudios posteriores de Rise-Time como funciòn del àngulo de inclinación cenital, para cada bin de Energìa, cuando esta pueda ser calculada. Con el mismo fin, se retienen los dos bines iniciales de cada traza, para comparar la posición del maximo del pulso y sus fluctuaciones entre el primer y segundo bin.
4) Se aplicò el punto anterior a una librería de showers con inclinación mayor a 70º  y numero de detectores activado superior a 32. Se obtuvo la distribución como funciòn del angulo azimutal y cenital, observandose el comportamiento esperado de una mayor señal para uno de los tres fotosensores. Se observò sin embargo que lo que seria importante es contar con datos reales que incluyeran los detectores gemelos, para obtener realmente las fluctuaciones en el bin de maxima señal y evaluar su impacto en el calculo del angulo cenital, fundamental en el caso de showers quasi-horizontales.
